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	УЖУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

УЖУРСКИЙ ОКРУЖНОЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ



	24.02.2026
	г. Ужур
	№ 11-107р

	
	
	

	О внесении изменений в решение Ужурского районного Совета депутатов от 19.08.2025 № 55-390р «Об утверждении Правил землепользования и застройки Озероучумского сельсовета Ужурского района Красноярского края»


В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частями 3,4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 3 статьи 32 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», на основании протоколов публичных слушаний и заключений о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Озероучумского сельсовета Ужурского района Красноярского края, руководствуясь Уставом Ужурского муниципального округа, Ужурский окружной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. В приложении к решению Ужурского районного Совета депутатов от 19.08.2025 № 55-390р «Об утверждении Правил землепользования и застройки Озероучумского сельсовета Ужурского района Красноярского края» внести следующие изменения и дополнения:
1.1 Статью 42 Р-2 «Зона объектов отдыха и рекреации» читать в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2 Приложение 2 Карта градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территории М 1:5000 читать в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Сибирский хлебороб».

	Председатель Ужурского окружного Совета депутатов
_________________ (Глушков А.С.)
	Глава Ужурского муниципального округа

__________________ (Зарецкий К.Н.)


	
	
	Приложение 1 к решению Ужурского окружного

Совета депутатов

от 24.02.2026 № 11-107р


Статья 42. «Р-2» Зона объектов отдыха и рекреации

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

	Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	Код
	Наименование
вида разрешенного использования 
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных

участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	3.1
	Коммунальное обслуживание
	· предельный минимальный размер земельного участка – 0,001 га;

· минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;

· максимальный процент застройки устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка

	5.0
	Отдых (рекреация)
	· предельный размер земельного участка: минимальный – 0,015 га, максимальный – 350 га;

· минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

· предельное максимальное количество этажей зданий, строений сооружений – 3 этажа;

· минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства не устанавливается; максимальный процент застройки – 30%.

Запрещается:

· запрещается деятельность, не соответствующая целевому назначению.

	5.2
	Природно-познавательный туризм
	· 

	5.2.1
	Туристическое обслуживание
	· 

	5.3
	Охота и рыбалка
	· 

	5.5
	Поля для гольфа или конных прогулок
	· 

	9.2
	Курортная деятельность
	· 

	9.2.1
	Санаторная деятельность
	· 

	9.3
	Историко-культурная деятельность
	· 

	11.0
	Водные объекты
	· 

	11.1
	Общее пользование водными объектами
	· 

	11.2
	Специальное пользование водными объектами
	· 

	11.3
	Гидротехнические сооружения
	· 

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	· регламенты не устанавливаются в соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	12.0.2
	Благоустройство территории
	· 

	Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	4.6
	Общественное питание
	· предельный размер земельного участка: минимальный – 0,005 га, максимальный – 80 га;

· минимальный отступ основных зданий, строений и сооружений от границ смежных земельных участков - 3 м;

· максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%;

· величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки – не менее 3 м;

· объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами с учетом следующих условий:

·  обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированного от жилой части здания;

·  обустройство входа и временной стоянки автомобилей;

·  максимальная общая площадь встроенных объектов - 150 кв. м.;

· для существующих объектов капитального строительства коммерческого и коммунально-бытового назначения, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, зарегистрированных в органах федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в соответствии с действующим законодательством, минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м.

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	· предельный размер земельного участка: минимальный – 0,1 га, максимальный – 350 га;

· минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

· предельное максимальное количество этажей зданий, строений сооружений – 3 этажа;

· минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства не устанавливается; максимальный процент застройки – 30%

	5.1
	Спорт
	· предельный размер земельного участка: минимальный – 0,01 га, максимальный – 350 га;

· минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

· предельное максимальное количество этажей зданий, строений сооружений – 3 этажа

	Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

	4.9.2
	Стоянка транспортных средств
	· минимальная/максимальная площадь земельных участков: 10 кв. м/не регламентируется

· расстояние от открытых автостоянок и паркингов до фасадов жилых домов, и торцов с окнами принимается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200;

· минимальные размеры для одного стояночного места при размещении вдоль проезжей части должно быть 2,5х7,5 м., при параллельном расположении 2,5х5 м;

· размер парковочного места для маломобильных групп населения составляет – 3,5х6 м, разметка инвалидных мест дополнительно дублируется разметкой 1.24.3, а также дорожным знаком 6.4, устанавливается табличка 8.17;

· наименьшие расстояния до въездов-выездов стоянок автомобилей рекомендуется принимать: 

· от перекрестков магистральных улиц – 50 м, 

· от улиц местного значения – 20 м, 

· от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30 м

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	· предельный размер земельного участка: минимальный – 0,005 га, максимальный – 80 га


	
	
	Приложение 2 к решению Ужурского окружного

Совета депутатов
от 24.02.2026 № 11-107р
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